Documentation PostgreSQL 14.22 » Langage SQL » Fonctions et opérateurs » Fonctions et opérateurs pour les adresses réseau

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
9.11. Fonctions et opérateurs de géométrie | Sommaire | 9.13. Fonctions et opérateurs de recherche plein texte

## 9.12. Fonctions et opérateurs pour les adresses réseau

Les types pour les adresses réseau IP, `cidr` et `inet`, supportent les opérateurs de comparaison habituels indiqués dans Tableau 9.1 ainsi que les opérateurs et fonctions spécialisés indiqués dans Tableau 9.38 et Tableau 9.39.

Toute valeur `cidr` peut être convertie implicitement en `inet` ; de ce fait, les opérateurs et fonctions indiqués ici comme travaillant sur des valeurs `inet` fonctionnent aussi sur des valeurs `cidr`. (Quand il y a des fonctions séparées pour `inet` et `cidr`, c'est dû au comportement différent pour les deux cas.) De plus, il est permis de convertir une valeur `inet` en une valeur `cidr`. Quand cela se fait, tout bit à droite du masque réseau est mis à zéro silencieusement pour créer une valeur `cidr` valide.

Tableau 9.38. Opérateurs d'adresse IP

Opérateur Description Exemple(s)
`inet` `<<` `inet` → `boolean` Le sous-réseau est-il strictement contenu dans l'autre sous-réseau ? Cet opérateur, et les quatre suivants, testent l'inclusion du sous-réseau. Ils considèrent seulement les parties réseau des deux adresses (ignorant tout bit à droite des masques réseau), et déterminent si un réseau est identique ou un sous-réseau de l'autre. `inet '192.168.1.5' << inet '192.168.1/24'` → `t` `inet '192.168.0.5' << inet '192.168.1/24'` → `f` `inet '192.168.1/24' << inet '192.168.1/24'` → `f`
`inet` `<<=` `inet` → `boolean` Est-ce que le sous-réseau est contenu dans ou égal au sous-réseau ? `inet '192.168.1/24' <<= inet '192.168.1/24'` → `t`
`inet` `>>` `inet` → `boolean` Est-ce que ce sous-réseau est contenu strictement dans le sous-réseau ? `inet '192.168.1/24' >> inet '192.168.1.5'` → `t`
`inet` `>>=` `inet` → `boolean` Est-ce que le sous-réseau contient ou est égal au sous-réseau ? `inet '192.168.1/24' >>= inet '192.168.1/24'` → `t`
`inet` `&&` `inet` → `boolean` Est-ce qu'un des sous-réseaux contient ou est égale à l'autre ? `inet '192.168.1/24' && inet '192.168.1.80/28'` → `t` `inet '192.168.1/24' && inet '192.168.2.0/28'` → `f`
`~` `inet` → `inet` Calcule un NOT bit à bit. `~ inet '192.168.1.6'` → `63.87.254.249`
`inet` `&` `inet` → `inet` Calcule un AND bit à bit. `inet '192.168.1.6' & inet '0.0.0.255'` → `0.0.0.6`
`inet` `|` `inet` → `inet` Calcule un OR bit à bit. `inet '192.168.1.6' | inet '0.0.0.255'` → `192.168.1.255`
`inet` `+` `bigint` → `inet` Ajoute un décalage à une adresse. `inet '192.168.1.6' + 25` → `192.168.1.31`
`bigint` `+` `inet` → `inet` Ajoute un décalage à une adresse. `200 + inet '::ffff:fff0:1'` → `::ffff:255.240.0.201`
`inet` `-` `bigint` → `inet` Soustrait un décalage à une adresse. `inet '192.168.1.43' - 36` → `192.168.1.7`
`inet` `-` `inet` → `bigint` Calcule la différence de deux adresses. `inet '192.168.1.43' - inet '192.168.1.19'` → `24` `inet '::1' - inet '::ffff:1'` → `-4294901760`

Tableau 9.39. Fonctions des adresses IP

Fonction Description Exemple(s)
`abbrev` ( `inet` ) → `text` Crée un format d'affichage abrévié sous la forme d'un texte. (Le résultat est le même que ce que produit la fonction de sortie du type `inet` ; c'est « abrévié » seulement en comparaison du résultat d'une conversion explicite vers du `text` qui, pour des raisons historiques, ne supprimera jamais la partie du masque réseau.) `abbrev(inet '10.1.0.0/32')` → `10.1.0.0`
`abbrev` ( `cidr` ) → `text` Crée un format d'affichage abrévié sous la forme d'un texte. (L'abréviation consiste en la suppression des octets zéro à droite du masque réseau ; il y a plus d'exemples dans Tableau 8.22.) `abbrev(cidr '10.1.0.0/16')` → `10.1/16`
`broadcast` ( `inet` ) → `inet` Calcule l'adresse de broadcast pour le réseau de l'adresse. `broadcast(inet '192.168.1.5/24')` → `192.168.1.255/24`
`family` ( `inet` ) → `integer` Renvoie la famille de l'adresse : `4` pour IPv4, `6` pour IPv6. `family(inet '::1')` → `6`
`host` ( `inet` ) → `text` Renvoie l'adresse IP sous forme de texte, en ignorant le masque réseau. `host(inet '192.168.1.0/24')` → `192.168.1.0`
`hostmask` ( `inet` ) → `inet` Calcule le masque de l'hôte pour le réseau de l'adresse. `hostmask(inet '192.168.23.20/30')` → `0.0.0.3`
`inet_merge` ( `inet`, `inet` ) → `cidr` Calcule le plus petit réseau qui inclut les deux réseaux donnés. `inet_merge(inet '192.168.1.5/24', inet '192.168.2.5/24')` → `192.168.0.0/22`
`inet_same_family` ( `inet`, `inet` ) → `boolean` Teste si les adresses appartiennent à la même famille IP. `inet_same_family(inet '192.168.1.5/24', inet '::1')` → `f`
`masklen` ( `inet` ) → `integer` Renvoie la longueur du masque réseau en bits. `masklen(inet '192.168.1.5/24')` → `24`
`netmask` ( `inet` ) → `inet` Calcule le masque réseau pour le réseau de l'adresse. `netmask(inet '192.168.1.5/24')` → `255.255.255.0`
`network` ( `inet` ) → `cidr` Renvoie la partie réseau de l'adresse, mettant à zéro tout ce qui se trouve à droit du masque réseau. (Ceci est équivalent à convertir la valeur en `cidr`.) `network(inet '192.168.1.5/24')` → `192.168.1.0/24`
`set_masklen` ( `inet`, `integer` ) → `inet` Configure la longueur du masque réseau pour une valeur `inet`. La partie adresse ne change pas. `set_masklen(inet '192.168.1.5/24', 16)` → `192.168.1.5/16`
`set_masklen` ( `cidr`, `integer` ) → `cidr` Configure la longueur du masque réseau pour une valeur `cidr`. Les bits d'adresse à droit du nouveau masque réseau sont configurés à zéro. `set_masklen(cidr '192.168.1.0/24', 16)` → `192.168.0.0/16`
`text` ( `inet` ) → `text` Renvoie l'adresse IP non abrévié et la longueur du masque réseau en texte. (Ceci a le même résultat qu'une conversion explicite vers `text`.) `text(inet '192.168.1.5')` → `192.168.1.5/32`

### Astuce

Les fonctions `abbrev`, `host` et `text` ont pour but principal d'offrir des formats d'affichage alternatifs pour les adresses IP.

Les types d'adresse MAC, `macaddr` et `macaddr8`, supportent les opérateurs de comparaison habituels indiqués dans Tableau 9.1 ainsi que les fonctions spécialisées indiquées dans Tableau 9.40. De plus, ils supportent les opérateurs logiques bit à bit `~`, `&` et `|` (NOT, AND et OR), comme indiqué ci-dessus pour les adresses IP.

Tableau 9.40. Fonctions pour les adresses MAC

Fonction Description Exemple(s)
`trunc` ( `macaddr` ) → `macaddr` Configure les trois derniers octets de l'adresse à zéro. Le préfixe restant peut être associé avec un manufacturier particulier (en utilisant les données non inclus dans PostgreSQL). `trunc(macaddr '12:34:56:78:90:ab')` → `12:34:56:00:00:00`
`trunc` ( `macaddr8` ) → `macaddr8` Configure les 5 derniers octets de l'adresse à zéro. Le préfixe restant peut être associé à un manufacturier particulier (en utilisant des données non inclus dans PostgreSQL). `trunc(macaddr8 '12:34:56:78:90:ab:cd:ef')` → `12:34:56:00:00:00:00:00`
`macaddr8_set7bit` ( `macaddr8` ) → `macaddr8` Configure le 7è bit de l'adresse à un, créant ce qui est connu comme un EUI-64 modifié, pour inclusion dans une adresse IPv6. `macaddr8_set7bit(macaddr8 '00:34:56:ab:cd:ef')` → `02:34:56:ff:fe:ab:cd:ef`